***Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa sprzętu** | **Minimalne parametry techniczne** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** |
| 1. | Mobilny zestaw stereofoniczny  wraz z akcesoriami | Konstrukcja zestawu: subwoofer + nadstawka  Moc muzyczna WMAX: 1560 (sub.: 840; sat.: 2x360)  Moc znamionowa WRMS:780 (sub.: 420; sat.: 2x180)  Głośnik wysokotonowy: 3" neodym min. x4  Głośnik niskotonowy: 12"  Pasmo przenoszenia (Hz): 42-20000  Max. SPL (dB): sub.:127, sat.:127  Wejścia: Mic./Line (combo) min. x2; Line Stereo/Line R (Jack 1/4"); Audio stereo (chinch) min. x2; Tape/CD (chinch)  Wyjścia: Record Send (chinch); EFF Send/EFF Return (Jack 1/4");  Mixer Output Left (Jack 1/4"); Mixer Output Right (Jack 1,4")  Gniazdo statywu: Tak - sub.: (gwintowane - M20), sat.: (Ø)- 35mm  Wykończenie: powłoka poliuretanowa  Gwarancja: 2 lata  Wbudowany odbiornik mikrofonu bezprzewodowego doręcznego (2 szt.) z możliwością regulacji częstotliwości.  Wbudowany odtwarzacz MP3 BTC  Zestaw winien zawierać akcesoria: kable głośnikowe do kolumn (2 szt. – 1 szt. o długości 7m., 1 szt. o długości 15m.), pokrowiec na mikrofony, pokrowiec na zestaw stereofoniczny, statywy do kolumn w ilości 2 szt. | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa sprzętu** | **Minimalne parametry techniczne** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** |
| 2. | Zestaw nagłośnieniowy przenośny z wbudowanym akumulatorem oraz akcesoriami. | Moc muzyczna WMAX: 150/230  Moc znamionowa WRMS: 75/115  Głośnik wysokotonowy: 1"  Głośnik niskotonowy: 10"  Pasmo przenoszenia (Hz): 50-20000  Max. SPL (dB): 115  Impedancja (Ω): 4  Wejścia: Combo(in) x1; Chinch(in) x1  Wyjścia: Chinch(out) x1; Speakon(out) x1  Zasilanie: Akumulator Li-ion 9Ah  Czas pracy akumulatora (h): 4 - 10  Gniazdo statywu: Tak  Wykończenie: Powłoka poliuretanowa  Gwarancja (lata): 2  Wbudowany odbiornik mikrofonu bezprzewodowego doręcznego (2 szt.) z możliwością regulacji częstotliwości.  Wbudowany odtwarzacz MP3 BTC  Możliwość wyłączenia głośnika wewnętrznego.  Zestaw akcesoriów winien zawierać: pokrowiec na zestaw nagłośnieniowy, przewód kolumnowy o długości 15m., pokrowce na mikrofony, statyw kolumnowy aluminiowy. | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa sprzętu** | **Minimalne parametry techniczne** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** |
| 3. | Kolumna pasywna do zestawu nagłośnieniowego wymienionego w punkcie 2 wraz z akcesoriami. | Moc muzyczna WMAX: 300  Moc znamionowa WRMS: 150  Głośnik wysokotonowy: 1"  Głośnik niskotonowy: 10"  Pasmo przenoszenia (Hz): 50-20000  SPL (1 W/1 m) (dB): 97  Impedancja (Ω): 4  Wejścia: Speakon in x1  Gniazdo statywu: Tak  Wykończenie: Powłoka poliuretanowa  Możliwość podłączenia do Zestawu wymienionego w punkcie 2.  Zestaw akcesoriów winien zawierać: pokrowiec, statyw kolumnowy aluminiowy. | 1 |  |