***Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa sprzętu**  | **Minimalne parametry techniczne** | **Ilość**  | **Cena jednostkowa** |
| 1. | Mobilny zestaw stereofoniczny wraz z akcesoriami | Konstrukcja zestawu: subwoofer + nadstawkaMoc muzyczna WMAX: 1560 (sub.: 840; sat.: 2x360)Moc znamionowa WRMS:780 (sub.: 420; sat.: 2x180)Głośnik wysokotonowy: 3" neodym min. x4Głośnik niskotonowy: 12"Pasmo przenoszenia (Hz): 42-20000Max. SPL (dB): sub.:127, sat.:127Wejścia: Mic./Line (combo) min. x2; Line Stereo/Line R (Jack 1/4"); Audio stereo (chinch) min. x2; Tape/CD (chinch)Wyjścia: Record Send (chinch); EFF Send/EFF Return (Jack 1/4"); Mixer Output Left (Jack 1/4"); Mixer Output Right (Jack 1,4")Gniazdo statywu: Tak - sub.: (gwintowane - M20), sat.: (Ø)- 35mmWykończenie: powłoka poliuretanowaGwarancja: 2 lataWbudowany odbiornik mikrofonu bezprzewodowego doręcznego (2 szt.) z możliwością regulacji częstotliwości.Wbudowany odtwarzacz MP3 BTCZestaw winien zawierać akcesoria: kable głośnikowe do kolumn (2 szt. – 1 szt. o długości 7m., 1 szt. o długości 15m.), pokrowiec na mikrofony, pokrowiec na zestaw stereofoniczny, statywy do kolumn w ilości 2 szt. | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa sprzętu**  | **Minimalne parametry techniczne** | **Ilość**  | **Cena jednostkowa** |
| 2. | Zestaw nagłośnieniowy przenośny z wbudowanym akumulatorem oraz akcesoriami. | Moc muzyczna WMAX: 150/230Moc znamionowa WRMS: 75/115 Głośnik wysokotonowy: 1" Głośnik niskotonowy: 10"Pasmo przenoszenia (Hz): 50-20000Max. SPL (dB): 115Impedancja (Ω): 4Wejścia: Combo(in) x1; Chinch(in) x1Wyjścia: Chinch(out) x1; Speakon(out) x1Zasilanie: Akumulator Li-ion 9AhCzas pracy akumulatora (h): 4 - 10Gniazdo statywu: TakWykończenie: Powłoka poliuretanowaGwarancja (lata): 2Wbudowany odbiornik mikrofonu bezprzewodowego doręcznego (2 szt.) z możliwością regulacji częstotliwości.Wbudowany odtwarzacz MP3 BTCMożliwość wyłączenia głośnika wewnętrznego.Zestaw akcesoriów winien zawierać: pokrowiec na zestaw nagłośnieniowy, przewód kolumnowy o długości 15m., pokrowce na mikrofony, statyw kolumnowy aluminiowy. | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa sprzętu**  | **Minimalne parametry techniczne** | **Ilość**  | **Cena jednostkowa** |
| 3. | Kolumna pasywna do zestawu nagłośnieniowego wymienionego w punkcie 2 wraz z akcesoriami. | Moc muzyczna WMAX: 300Moc znamionowa WRMS: 150Głośnik wysokotonowy: 1" Głośnik niskotonowy: 10"Pasmo przenoszenia (Hz): 50-20000SPL (1 W/1 m) (dB): 97Impedancja (Ω): 4Wejścia: Speakon in x1Gniazdo statywu: TakWykończenie: Powłoka poliuretanowaMożliwość podłączenia do Zestawu wymienionego w punkcie 2.Zestaw akcesoriów winien zawierać: pokrowiec, statyw kolumnowy aluminiowy. | 1 |  |